시설규정 개정내용

1. 제1장 공인 육상경기장 시설과 로드레이스 코스 및 경보경기코스 규칙

- 제2조 1) 종합경기장 종별 규정

현 행	개 정(안)	비 고
3,000m 장애물 레이스 설비 필요 (급배수시설 설치)	3,000m 장애물 레이스 설비 필요 (급배수시설 설치) 물웅덩이와 8레인(또는 9레인) 사이에 배수구 설치	경기장으로 유입을 방지하고자 신규 및 보수 운동장에 적용
원반/해머던지기 그물장(포설확인 시 설치) 1개소 - 알루미늄 또는 스테인리스로 고정 시켜야 하며, 분리하여 이동이 될 수 있도록 제작 - 앞 문구 4개 10m, 뒷 그물틀 7개 7m - 그물은 설치 후 하단에 1m의 여유가 있어야 하며, 모래주머니 등으로 고정해야 함.	원반/해머던지기 그물장(포설확인 시 설치) 1개소 - 알루미늄 또는 스테인리스로 고정 시켜야 하며, 분리하여 이동이 될 수 있도록 제작 - 앞 문구 4개 10m, 뒷 그물틀 6개 7m - 그물은 설치 후 하단에 1m의 여유가 있어야 하며, 모래주머니 등으로 고정해야 함. - 그물장 문 닫힘 지점 마킹 (기술규칙 원반/해머던지기 그물장 도면 참조)	그물장 도면 변경에 따른 수정
화장실 남‧녀 각 6개소 이상	화장실 남‧녀 각 6개소 이상 100m 및 200m 출발지점 인근 (30m 이내) 각 1개소 설치 권장	화장실 위치가 중앙쪽으로 배정되는 경우 많아 선수들 사용이 용이하도록 설치 위치 권고
용기구창고 1종, 2종 300m2 이상의 용기구창고를 경기장 내 1층에 반입/반출이 용이한 곳에 두어야 한다. (경기장 출입문 인근) 창고 출입문은 높이 3m, 너비 5m 자동 셔터문, 냉·난방 장비, 화장실을 설치한다. - 셔터문, 냉·난방 장비 필수 - 화장실 권고 (이동식 가능) (신규 및 재공인 경기장부터 적용) 3종 150m2 이상의 용기구창고를 경기장 내에 둔다.	시설용기구실 1종, 2종 300m2 이상의 시설용기구실을 경기장 내 1층에 반입/반출이 용이한 곳에 두어야 한다. (경기장 출입문 인근) 창고 출입문은 높이 3.5m, 너비 5m 자동 셔터문, 냉·난방 장비, 화장실을 설치한다. - 셔터문, 냉·난방 장비 필수 - 화장실 권고 (이동식 가능) (신규 및 재공인 경기장부터 적용) 3종 150m2 이상의 시설용기구실을 경기장 내에 둔다.	-용기구창고 명칭이 창고 개념으로 인식하여 필요 시설물 설치가 어려워 명칭을 변경 -용기구 및 장비 출입의 용이함을 위해 출입문 규격 변경
경기장에서 개최할 수 있는 경기대회 표준 1,2,3종 “현행과 같음”	경기장에서 개최할 수 있는 경기대회 표준 1,2,3종 “현행과 같음” [주] 공인경기장의 준비운동장이 400m(직선 6레인, 곡선 4레인, 천연잔디)에서는 경우 준비운동장에서도 시.도대회(도민체육대회 등) 개최 가능	주경기장 사용이 불가한 지역은 준비운동장에서도 대회 개최를 할 수 있도록 개정

2. 제3장 육상경기장 공인에 관한 세칙

- 제17조 육상경기장 시설 및 경기장 구비 용구 및 기구 현황

현 행	개 정(안)	비 고
경보 실격 표지판 이동용 (별첨참조) □ 별첨내용	경보 실격 표지판 이동용 (너비 1.5m× 높이 1m) ※세부내용 별첨 참조 □ 세부내용	종별을 통합으로 운영하는 경우 기입 칸이 부족하여 규격 변경
필드경기 결과표시기 - 디지털방식 : 고휘도LED램프 (4,500cd 이상 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이 이상 위치, 각 글자크기는 320 모듈이상, 화면크기는 640*1920 이상의 회전식으로 양면으로 표출 가능하여야 하며, 전기선이 지지대안쪽으로 연결 되도록 제작, 비닐덮개(우천 시 사용) 포함 * 납품 시 경기장 내 과학계측기 (광파)와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다. - 수동식(회전용) 수량 “1종 3/3 , 2종 3/3 , 3종 : 0/3	필드경기 결과표시기 - 디지털방식 : 고휘도LED램프 (4,500cd 이상 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이 이상 위치, 각 글자크기는 320 모듈이상, 화면크기는 640*1920 이상의 회전식으로 삼면이 표출 가능하여야 하며, 전기선이 지지대안쪽으로 연결 되도록 제작, 비닐덮개(우천 시 사용) 포함 * 납품 시 경기장 내 과학계측기 (광파)와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다. - 수동식(회전용) ※ 1, 2종의 경기장은 디지털 3대와 수동식 3대 구비 - 필요시 구입시 수동식 6대 구비 수량 “1종 3/3 , 2종 3/3 , 3종 : 0/6	-관중에 대한 정보제공을 위해 2면에서 3면으로 규격 변경 -디지털방식 미 구입 시 결과표시기 수량이 부족하여 구비 현황을 구체적으로 명시함
공식계측장비 용구 및 기구를 계측할 수 있는 장비 수량 “1종 1 , 2종 1 , 3종 : 0	공식계측장비 용구 및 기구를 계측할 수 있는 장비 수량 “1종 1 , 2종 1 , 3종 : 1	3종경기장에서 대회 개최 시 개인 용구를 측정할 수 없어 구비현황 변경

현 행	개 정(안)	비 고
용구이동용 카트 적재 : 20㎏ 이상 리모콘 작동용 (원반,창,해머)	용구이동용 카트 적재 : 20㎏ 이상 리모콘 작동용 (원반,창,해머) (카트 1대, 베터리 8개, 충전기 2개 : 1조)	제품별 제공 항목이 상이하고 베터리 방전을 대비하여 수량 지정
경기결과 게시판 90cm×180cm (이동용 바퀴부착)	경기결과 게시판 1m×2.5m (이동용 바퀴부착)	경기결과 게시를 용이하기 하게 위해 규격 변경
포환 (전체) 선수선호 제품으로 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 3개는 필히 구입, 3종경기장 국내제작품으로 구입가능	포환 (전체) 선수선호 제품으로 2개국(세계육상연맹 승인품:국내생산품 포함)의 3개는 필히 구입, 3종경기장 국내제품으로 구입가능.	자구수정 (구입 품목에 대한 세부내용을 구체적으로 명시함)
원반 (전체) (세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능)	원반 (전체) 선수선호 제품으로 3개국(세계육상연맹 승인품:국내생산품 포함)의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제품으로 구입가능.	자구수정 (구입 품목에 대한 세부내용을 구체적으로 명시함)
해머 (전체) 세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능	해머 (전체) 선수선호 제품으로 3개국(세계육상연맹 승인품:국내생산품 포함)의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제품으로 구입가능	자구수정 (구입 품목에 대한 세부내용을 구체적으로 명시함)
<신설>	공던지기용 공 200g : 65㎜-75㎜ (견고한 플라스틱 등의 재질) 표면이 매끄럽고 내부 충전재가 흔들리지 않아야 함. 1종 10개, 2종 10개, 3종 10개 필수품목	초등학교 공던지기종목 운영을 위한 신설
임원완장 - 대회총무 2, 기술총무 2, 트랙경기 심판장 2, 도약경기 심판장 2, 투척경기 심판장 2, 경보경기 심판장 2, 로드레이스 심판장 2, 장내통제 7, 주임 20	임원완장 대회임원 완장 (천 재질) - 대회총무 2, 기술총무 2, 트랙경기 심판장 2, 도약경기 심판장 2, 투척경기 심판장 2, 경보경기 심판장 2, 로드레이스 심판장 2, 스타트 심판장 2, 장내통제 10, 주임 20, Start Coordinator 2, Starter 5, Recaller 5	현재 사용하는 현황으로 품목 추가

3. 제5장 합성포장재 육상경기장 공인에 관한 세칙

현 행	개 정(안)	비 고
제15조 합성포장재 공인육상경기장 보수 (덧씌우기)는 ~중략 [주] 경기장 보수의 경우 외곽부분은 경기 구역과 포장재의 재질이 같지 않아도 된다.	제15조 합성포장재 공인육상경기장 보수 (덧씌우기)는 ~중략 [주1] 경기장 보수의 경우 외곽부분은 경기 구역과 포장재의 재질이 같지 않아도 된다. [주2] 합성포장재의 덧씌우기 보수 방법은 1회에 한하여 허용한다. 단, 지반의 변형이 있을 경우 완전 보수를 진행해야 함.	조항 변경 재공인에 따른 합성포장재 상태에 따라 보수의 허용범위 신설

4. 제6장 육상경기장에 관한 자료

현 행	개 정(안)	비 고
1) ~4) 현행과 같음 5) 용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차 ① 현행과 같음 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 종전과 동일 나) 토목 후 아스팔트 ~중략 - 합성포장재 ~ 중략 - 아스팔트 포설 후 최소 30일 이상의 양생기간을 두고 자문을 신청한다. (현장에는 신청기관 담당자, 아스팔트 시공업체, 합성 포장재 시공업체가 반드시 모두 참석) 다) ~ 마) 현행과 같음	1) ~4) 현행과 같음 5) 용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차 ① 현행과 같음 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 종전과 동일 나) 토목 후 아스팔트 ~중략 - 합성포장재 ~ 중략 - 아스팔트 포설 후 최소 20일 이상의 양생기간을 두고 자문을 신청한다. (현장에는 신청기관 담당자, 아스팔트 시공업체, 합성 포장재 시공업체가 반드시 모두 참석) 다) ~ 마) 현행과 같음 [주] 재 공인의 경우 합성포장재의 레벨 및 평탄성에 이상이 없어야 함	기존 2주에서 30일로 변경하였으나 유분 증발 기간 등을 고려하였을 때 20일로 조정 하여도 무방한 것으로 사료 되고, 공사 기간 등을 고려하여 기간을 축소 재 공인에 따른 합성포장재 의 변형 등의 점검 절차 추가

※ 이사회 개최일로부터 신규 공인 운동장 및 재공인 운동장에 적용함.